옥내소화전 사용방법

☞ 화재가 발생하면 화재를 알리고자 발신기 스위치를 누르고, 소화전 문을 열고 관창

(물을 뿌리는 부분, 노즐)과 호스를 꺼냅니다.

☞ 다른 사람은 호스의 접힌 부분을 펴주고 관창(노즐)을 가지고 간 사람이 물 뿌릴 준비가

되었으면 소화전함 개폐밸브를 돌려 개방합니다.

☞ 관창(노즐)을 잡고 불이 타는 곳으로 물을 뿌린다.

◉ 각종소방기구판매 및 소방.설비.보수 ◉ http:www.11982.net

한글주소:대한소방안전  ☎02)963-8293.5  전국번호1666-8295(代) .

팩스 02-959-9958  담당 018-203-9950 / 010-7112-1623