일반 소화기 사용방법

☞ 소화기를 불이 난 곳으로 옮깁시다.

☞ 손잡이 부분의 안전핀을 뽑아주세요.

☞ 바람을 등지고 서서 호스를 불 쪽으로 향하게 합시다.

☞ 손잡이를 힘껏 움켜쥐고 빗자루로 쓸듯이 뿌립시다.

☞ 소화기는 잘 보이고 사용하기에 편리한 곳에 두되 햇빛이나 습기에 노출되지

않도록 합니다.

◉ 각종소방기구판매 및 소방.설비.보수 ◉ http:www.11982.net

한글주소:대한소방안전  ☎02)963-8293.5  전국번호1666-8295(代) .

팩스 02-959-9958  담당 010-4203-9950 / 010-7112-1623